Anexa nr.1

la Invitația de oferte # 04 din 14.02.2024

**OFERTĂ COMERCIALĂ**

**I. Date despre ofertant:**

Denumire / Nume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresă poștală: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persoană responsabilă\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. Cost total al ofertei, în lei moldovenești (cu TVA inclus)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**III. Condiții financiare, de plată**:

**IV. Condiții de livrare:**

**or. Chișinău, bd. Cuza Vodă 1/5.**

**V. Documente anexate:**

1)

2)

3)

**VI. Condiții privind termenul de valabilitate a bunurilor și serviciilor:**

**VII. Valabilitatea ofertei comerciale:** Oferta comercială va fi valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

 **DECLARAȚIE:**

Prin depunerea ofertei, ofertantul declară următoarele (a se bifa):

 a obținut și a examinat cererea de ofertă, inclusiv anexa, în scopul și înainte de a depune oferta;

 a examinat toate informațiile pentru riscurile sau situațiile neprevăzute;

 s-a asigurat de corectitudinea, caracterul complet și suficient al ofertei;

 a stabilit prețurile în mod independent, fără consultări sau acorduri în scopul restrângerii concurenței;

 este de acord că cererea de oferte nu conține în sine nicio asigurare contractuală;

 este de acord că, în afară de intrarea sa în procesul de ofertare, nu există nicio intenție prealabilă din partea părților de a încheia un contract sau de a crea orice alt raport juridic;

 recunoaște că, prin intrarea în procesul de ofertare, nu s-a bazat pe nicio informație, declarație sau garanție, cu excepția celor prevăzute în mod expres în solicitarea de ofertă și, în special, că nu s-a bazat și nu se poate baza pe niciun sfat, declarație sau garanție verbală a vreunui angajat al părților sau a unei persoane terță.

**Data expedierii:**

**Nume, prenume, semnătura persoanei responsabile și ștampila:**

 **sau Semnătura electronică:**

**Denumirea obiectuvului: AO Inițiativa Pozitivă**

**Lista cu cantitățile de lucrări**

|  |
| --- |
| **Obiectul: Lucrări de reparații curente, mun.Chișinău, str.Cuza Vodă 1/5** |
| **CAPITOL: Lucrări de reparații curente** |
| **Nr.** | **Simbol normesi Cod resurse** | **Denumire lucrari** | **U.M.** | **Volum** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Capitol 1.1** | **Biroul №1 - Pardosele** |  |  |
| 1.1.1 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутреннихповерхностей Полов ). | m2 | 11,250 |
| 1.1.2 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамическойплитки на клею, площадью: равной или до 16 м2). Calitate superioară gr.1 ,dimensiuni 60\*60cm , producător european. Modelul și culoarea se va coordona cubeneficiarul | m2 | 11,250 |
| 1.1.3 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейныеэлементы из керамических плит ( плинтусы ) на клею). | m | 9,900 |
|  | **Capitol 1.1** | **TOTAL Biroul №1 - Pardosele** |  |  |
|  | **Capitol 1.2** | **Biroul №1 - Pereți** |  |  |
| 1.1.4 | CD72B | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplăcu placaj de PGC înntr-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m(Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарномметаллическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон сизоляцией, высотой до 4 м ). | m2 | 5,000 |
| 1.1.5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 17,500 |
| 1.1.6 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protecția muchiilor la pereți și inclusiv latavane (se exclude resursa - Șuruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 43,000 |
| 1.1.7 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj ( Установка маяков) | m | 10,000 |
| 1.1.8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухойгипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 10,000 |
| 1.1.9 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 10,000 |
| 1.1.10 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 17,500 |
| 1.1.11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм). | m2 | 17,500 |
| 1.1.12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 17,500 |
| 1.1.13 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по стенам толщиной 0,5 мм). | m2 | 17,500 |
| 1.1.14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 17,500 |
| 1.1.15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).(Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 17,500 |
|  | **Capitol 1.2** | **TOTAL Biroul №1 - Pereți** |  |  |
|  | **Capitol 1.3** | **Birou №1- Tavane** |  |  |
| 1.1.16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 16,250 |
| 1.1.17 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 16,250 |
| 1.1.18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатуркапотолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручнымприготовлением раствора). | m2 | 16,250 |

Pagina 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.19 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 16,250 |
| 1.1.20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | 16,250 |
| 1.1.21 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 16,250 |
| 1.1.22 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки длявнутренних работ "Штрох" по колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм). | m2 | 16,250 |
| 1.1.23 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 16,250 |
| 1.1.24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 16,250 |
|  | **Capitol 1.3** | **TOTAL Birou №1- Tavane** |  |  |
|  | **Capitol 2.1** | **BIROUL №2 - Pardosele.** |  |  |
| 1.1.25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутреннихповерхностей Полов ). | m2 | 16,200 |
| 1.1.26 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки наклею, площадью: более 16 м2). Calitate superioară gr.1 , dimensiuni 60\*60cm ,producător european. Modelul și culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 16,200 |
| 1.1.27 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейныеэлементы из керамических плит ( плинтусы ) на клею). | m | 11,200 |
|  | **Capitol 2.1** | **TOTAL BIROUL №2 - Pardosele.** |  |  |
|  | **Capitol 2.2** | **BIROUL №2 - Pereți.** |  |  |
| 1.1.28 | CD72B | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplăcu placaj de PGC înntr-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m(Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарномметаллическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон сизоляцией, высотой до 4 м ). | m2 | 5,000 |
| 1.1.29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 31,000 |
| 1.1.30 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protecția muchiilor la pereți și inclusiv latavane (se exclude resursa - Șuruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 31,000 |
| 1.1.31 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj ( Установка маяков) | m | 12,000 |
| 1.1.32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухойгипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 31,000 |
| 1.1.33 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 31,000 |
| 1.1.34 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 31,000 |
| 1.1.35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм). | m2 | 31,000 |
| 1.1.36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 31,000 |
| 1.1.37 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по стенам толщиной 0,5 мм). | m2 | 31,000 |
| 1.1.38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 31,000 |
| 1.1.39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară,lavabilă tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 31,000 |
|  | **Capitol 2.2** | **TOTAL BIROUL №2 - Pereți.** |  |  |
|  | **Capitol 2.3** | **Birou №2 - Tavane** |  |  |
| 1.1.40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 20,550 |

Pagina 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.41 | CF17C | Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 20,550 |
| 1.1.42 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатуркапотолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручнымприготовлением раствора). | m2 | 20,550 |
| 1.1.43 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 20,550 |
| 1.1.44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | 20,550 |
| 1.1.45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 20,550 |
| 1.1.46 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки длявнутренних работ "Штрох" по колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм). | m2 | 20,550 |
| 1.1.47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 20,550 |
| 1.1.48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 20,550 |
|  | **Capitol 2.3** | **TOTAL Birou №2 - Tavane** |  |  |
|  | **Capitol 3.1** | **BIROUL №3 - Pardosele.** |  |  |
| 1.1.49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутреннихповерхностей Полов ). | m2 | 31,100 |
| 1.1.50 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки наклею, площадью: более 16 м2). Calitate superioară gr.1 , dimensiuni 60\*60cm ,producător european. Modelul și culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 31,100 |
| 1.1.51 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейныеэлементы из керамических плит ( плинтусы ) на клею). | m | 18,000 |
|  | **Capitol 3.1** | **TOTAL BIROUL №3 - Pardosele.** |  |  |
|  | **Capitol 3.2** | **BIROUL №3 - Pereți.** |  |  |
| 1.1.52 | CD72B | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplăcu placaj de PGC înntr-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m(Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарномметаллическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон сизоляцией, высотой до 4 м ). = Perpendicular | m2 | 7,500 |
| 1.1.53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 46,000 |
| 1.1.54 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protecția muchiilor la pereți și inclusiv latavane (se exclude resursa - Șuruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 64,200 |
| 1.1.55 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj ( Установка маяков) | m | 8,800 |
| 1.1.56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухойгипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 12,000 |
| 1.1.57 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 12,000 |
| 1.1.58 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 46,000 |
| 1.1.59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм). | m2 | 46,000 |
| 1.1.60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 46,000 |
| 1.1.61 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по стенам толщиной 0,5 мм). | m2 | 46,000 |
| 1.1.62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 46,000 |
| 1.1.63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей | m2 | 46,000 |

Pagina 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară,lavabilă tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |
|  | **Capitol 3.2** | **TOTAL BIROUL №3 - Pereți.** |  |  |
|  | **Capitol 3.3** | **BIROUL №3 - Tavan** |  |  |
| 1.1.64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 39,070 |
| 1.1.65 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 39,070 |
| 1.1.66 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатуркапотолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручнымприготовлением раствора). | m2 | 39,070 |
| 1.1.67 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 39,070 |
| 1.1.68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | 39,070 |
| 1.1.69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 39,070 |
| 1.1.70 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки длявнутренних работ "Штрох" по колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм). | m2 | 39,070 |
| 1.1.71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 39,070 |
| 1.1.72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 39,070 |
|  | **Capitol 3.3** | **TOTAL BIROUL №3 - Tavan** |  |  |
|  | **Capitol 4.1** | **BIROUL №4 - Pardosele.** |  |  |
| 1.1.73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутреннихповерхностей Полов ). | m2 | 19,750 |
| 1.1.74 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки наклею, площадью: более 16 м2). Calitate superioară gr.1 , dimensiuni 60\*60cm ,producător european. Modelul și culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 19,750 |
| 1.1.75 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейныеэлементы из керамических плит ( плинтусы ) на клею). | m | 23,000 |
|  | **Capitol 4.1** | **TOTAL BIROUL №4 - Pardosele.** |  |  |
|  | **Capitol 4.2** | **BIROUL №4 - Pereți.** |  |  |
| 1.1.76 | CD72B | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplăcu placaj de PGC înntr-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m(Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарномметаллическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон сизоляцией, высотой до 4 м ). = Peretele despărțitor între biroul 3 și 4 | m2 | 13,500 |
| 1.1.77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 55,500 |
| 1.1.78 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protecția muchiilor la pereți și inclusiv latavane (se exclude resursa - Șuruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 42,000 |
| 1.1.79 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj ( Установка маяков) | m | 25,000 |
| 1.1.80 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухойгипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 42,000 |
| 1.1.81 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 42,000 |
| 1.1.82 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 55,500 |
| 1.1.83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм). | m2 | 55,500 |
| 1.1.84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 55,500 |
| 1.1.85 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ | m2 | 55,500 |

Pagina 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "Штрох" по стенам толщиной 0,5 мм). |  |  |
| 1.1.86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 55,500 |
| 1.1.87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 55,500 |
| 1.1.88 | RCsG32A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. (Spargereagolului pentru ușă) | m2 | 1,890 |
|  | **Capitol 4.2** | **TOTAL BIROUL №4 - Pereți.** |  |  |
|  | **Capitol 4.3** | **BIROUL №4 - Tavan** |  |  |
| 1.1.89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 23,610 |
| 1.1.90 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 23,610 |
| 1.1.91 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатуркапотолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручнымприготовлением раствора). | m2 | 23,610 |
| 1.1.92 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 23,610 |
| 1.1.93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | 23,610 |
| 1.1.94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 23,610 |
| 1.1.95 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки длявнутренних работ "Штрох" по колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм). | m2 | 23,610 |
| 1.1.96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 23,610 |
| 1.1.97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 23,610 |
|  | **Capitol 4.3** | **TOTAL BIROUL №4 - Tavan** |  |  |
|  | **Capitol 5.1** | **BIROUL №5 - Pardosele.** |  |  |
| 1.1.98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутреннихповерхностей Полов ). | m2 | 30,300 |
| 1.1.99 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки наклею, площадью: более 16 м2). Calitate superioară gr.1 , dimensiuni 60\*60cm ,producător european. Modelul și culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 30,300 |
| 1.1.100 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейныеэлементы из керамических плит ( плинтусы ) на клею). | m | 23,000 |
|  | **Capitol 5.1** | **TOTAL BIROUL №5 - Pardosele.** |  |  |
|  | **Capitol 5.2** | **BIROUL №5 - Pereți.** |  |  |
| 1.1.101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 54,300 |
| 1.1.102 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protecția muchiilor la pereți și inclusiv latavane (se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 56,000 |
| 1.1.103 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj ( Установка маяков) | m | 30,800 |
| 1.1.104 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухойгипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 54,300 |
| 1.1.105 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 54,300 |
| 1.1.106 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 54,300 |
| 1.1.107 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса"Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм). | m2 | 54,300 |
| 1.1.108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей | m2 | 54,300 |

Pagina 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стен ). |  |  |
| 1.1.109 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по стенам толщиной 0,5 мм). | m2 | 54,300 |
| 1.1.110 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 54,300 |
| 1.1.111 | CN06A | Vopsițorii ințerioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicațe in 2 sțrațuri pe gleț exisțenț, execuțațe manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calițațe superioară, lavabilățip Mațlațțex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 54,300 |
| 1.1.112 | RCsG32A | Demolarea pereților de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. (Spargereagolului pentru ușă) | m2 | 2,640 |
| 1.1.113 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre și uși plane ( выравнивание поверхностей (однослойнаяштукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских ). | m2 | 0,950 |
| 1.1.114 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 0,950 |
| 1.1.115 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 0,950 |
| 1.1.116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele Glafurilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin"на поверхность Откоса, толщиной 1,0 мм). | m2 | 0,950 |
| 1.1.117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка внутреннихповерхностей откосов ). | m2 | 0,950 |
| 1.1.118 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele Glafurilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по откосам толщиной 0,5 мм). | m2 | 0,950 |
| 1.1.119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка внутреннихповерхностей откосов ). | m2 | 0,950 |
| 1.1.120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). = Glafuri = Откосы (Vopsea calitatesuperioară, lavabilă tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cubeneficiarul) | m2 | 0,950 |
|  | **Capitol 5.2** | **TOTAL BIROUL №5 - Pereți.** |  |  |
|  | **Capitol 5.3** | **BIROUL №5 - Tavan** |  |  |
| 1.1.121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 32,150 |
| 1.1.122 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 32,150 |
| 1.1.123 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатуркапотолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручнымприготовлением раствора). | m2 | 32,150 |
| 1.1.124 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 32,150 |
| 1.1.125 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | 32,150 |
| 1.1.126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 32,150 |
| 1.1.127 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки длявнутренних работ "Штрох" по колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм). | m2 | 32,150 |
| 1.1.128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 32,150 |
| 1.1.129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 32,150 |
|  | **Capitol 5.3** | **TOTAL BIROUL №5 - Tavan** |  |  |
|  | **Capitol 6.1** | **BIROUL №6 - Pardosele.** |  |  |
| 1.1.130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутреннихповерхностей Полов ). | m2 | 39,440 |

Pagina 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.131 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки наклею, площадью: более 16 м2). Calitate superioară gr.1 , dimensiuni 60\*60cm ,producător european. Modelul și culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 39,440 |
| 1.1.132 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейныеэлементы из керамических плит ( плинтусы ) на клею). | m | 25,760 |
|  | **Capitol 6.1** | **TOTAL BIROUL №6 - Pardosele.** |  |  |
|  | **Capitol 6.2** | **BIROUL №6 - Pereți.** |  |  |
| 1.1.133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 64,000 |
| 1.1.134 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protecția muchiilor la pereți și inclusiv latavane (se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 56,000 |
| 1.1.135 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj ( Установка маяков) | m | 30,800 |
| 1.1.136 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухойгипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 64,000 |
| 1.1.137 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 64,000 |
| 1.1.138 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 64,000 |
| 1.1.139 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса"Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм). | m2 | 64,000 |
| 1.1.140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 64,000 |
| 1.1.141 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по стенам толщиной 0,5 мм). | m2 | 64,000 |
| 1.1.142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 64,000 |
| 1.1.143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 64,000 |
| 1.1.144 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre și uși plane ( выравнивание поверхностей (однослойнаяштукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских ). | m2 | 0,950 |
| 1.1.145 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 0,950 |
| 1.1.146 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 0,950 |
| 1.1.147 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele Glafurilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin"на поверхность Откоса, толщиной 1,0 мм). | m2 | 0,950 |
| 1.1.148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка внутреннихповерхностей откосов ). | m2 | 0,950 |
| 1.1.149 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele Glafurilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по откосам толщиной 0,5 мм). | m2 | 0,950 |
| 1.1.150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка внутреннихповерхностей откосов ). | m2 | 0,950 |
| 1.1.151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). = Glafuri = Откосы (Vopsea calitatesuperioară, lavabilă tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cubeneficiarul) | m2 | 0,950 |
|  | **Capitol 6.2** | **TOTAL BIROUL №6 - Pereți.** |  |  |
|  | **Capitol 6.3** | **BIROUL №6 - Tavan** |  |  |
| 1.1.152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 52,740 |
| 1.1.153 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 52,740 |
| 1.1.154 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza | m2 | 52,740 |

Pagina 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатуркапотолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручнымприготовлением раствора). |  |  |
| 1.1.155 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 52,740 |
| 1.1.156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | 52,740 |
| 1.1.157 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 52,740 |
| 1.1.158 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки длявнутренних работ "Штрох" по колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм). | m2 | 52,740 |
| 1.1.159 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 52,740 |
| 1.1.160 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 52,740 |
|  | **Capitol 6.3** | **TOTAL BIROUL №6 - Tavan** |  |  |
|  | **Capitol 7.1** | **BIROUL №7 - Pardosele.** |  |  |
| 1.1.161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутреннихповерхностей Полов ). | m2 | 26,200 |
| 1.1.162 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки наклею, площадью: более 16 м2). Calitate superioară gr.1 , dimensiuni 60\*60cm ,producător european. Modelul și culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 26,200 |
| 1.1.163 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейныеэлементы из керамических плит ( плинтусы ) на клею). | m | 22,220 |
|  | **Capitol 7.1** | **TOTAL BIROUL №7 - Pardosele.** |  |  |
|  | **Capitol 7.2** | **BIROUL №7 - Pereți.** |  |  |
| 1.1.164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 52,600 |
| 1.1.165 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protecția muchiilor la pereți și inclusiv latavane (se exclude resursa - Șuruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 32,000 |
| 1.1.166 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj ( Установка маяков) | m | 33,000 |
| 1.1.167 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухойгипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 52,600 |
| 1.1.168 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 52,600 |
| 1.1.169 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 52,600 |
| 1.1.170 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса"Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм). | m2 | 52,600 |
| 1.1.171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 52,600 |
| 1.1.172 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по стенам толщиной 0,5 мм). | m2 | 52,600 |
| 1.1.173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 52,600 |
| 1.1.174 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 52,600 |
| 1.1.175 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre și uși plane ( выравнивание поверхностей (однослойнаяштукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских ). | m2 | 0,700 |
| 1.1.176 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 0,700 |
| 1.1.177 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | 0,700 |

Pagina 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) |  |  |
| 1.1.178 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele Glafurilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin"на поверхность Откоса, толщиной 1,0 мм). | m2 | 0,700 |
| 1.1.179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка внутреннихповерхностей откосов ). | m2 | 0,700 |
| 1.1.180 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele Glafurilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по откосам толщиной 0,5 мм). | m2 | 0,700 |
| 1.1.181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка внутреннихповерхностей откосов ). | m2 | 0,700 |
| 1.1.182 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). = Glafuri = Откосы (Vopsea calitatesuperioară, lavabilă tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cubeneficiarul) | m2 | 0,700 |
|  | **Capitol 7.2** | **TOTAL BIROUL №7 - Pereți.** |  |  |
|  | **Capitol 7.3** | **BIROUL №7 - Tavan** |  |  |
| 1.1.183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 29,600 |
| 1.1.184 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 29,600 |
| 1.1.185 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатуркапотолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручнымприготовлением раствора). | m2 | 29,600 |
| 1.1.186 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 29,600 |
| 1.1.187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | 29,600 |
| 1.1.188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 29,600 |
| 1.1.189 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки длявнутренних работ "Штрох" по колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм). | m2 | 29,600 |
| 1.1.190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 29,600 |
| 1.1.191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 29,600 |
|  | **Capitol 7.3** | **TOTAL BIROUL №7 - Tavan** |  |  |
|  | **Capitol 8.1** | **BIROUL № 8.1 - Pardosele.** |  |  |
| 1.1.192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутреннихповерхностей Полов ). | m2 | 10,160 |
| 1.1.193 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамическойплитки на клею, площадью: равной или до 16 м2). Calitate superioară gr.1 ,dimensiuni 60\*60cm , producător european. Modelul și culoarea se va coordona cubeneficiarul | m2 | 10,160 |
| 1.1.194 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейныеэлементы из керамических плит ( плинтусы ) на клею). | m | 12,000 |
|  | **Capitol 8.1** | **TOTAL BIROUL № 8.1 - Pardosele.** |  |  |
|  | **Capitol 8.2** | **BIROUL № 8.1 - Pereți.** |  |  |
| 1.1.195 | CD72B | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplăcu placaj de PGC înntr-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m(Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарномметаллическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон сизоляцией, высотой до 4 м ). | m2 | 9,920 |
| 1.1.196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 28,700 |
| 1.1.197 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protecția muchiilor la pereți și inclusiv latavane (se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 29,300 |

Pagina 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.198 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj ( Установка маяков) | m | 11,000 |
| 1.1.199 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухойгипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 14,260 |
| 1.1.200 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 14,260 |
| 1.1.201 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 28,700 |
| 1.1.202 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм). | m2 | 28,700 |
| 1.1.203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 28,700 |
| 1.1.204 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по стенам толщиной 0,5 мм). | m2 | 28,700 |
| 1.1.205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 28,700 |
| 1.1.206 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 28,700 |
| 1.1.207 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre și uși plane ( выравнивание поверхностей (однослойнаяштукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских ). | m2 | 0,700 |
| 1.1.208 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 0,700 |
| 1.1.209 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 0,700 |
| 1.1.210 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele Glafurilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin"на поверхность Откоса, толщиной 1,0 мм). | m2 | 0,700 |
| 1.1.211 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка внутреннихповерхностей откосов ). | m2 | 0,700 |
| 1.1.212 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele Glafurilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по откосам толщиной 0,5 мм). | m2 | 0,700 |
| 1.1.213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка внутреннихповерхностей откосов ). | m2 | 0,700 |
| 1.1.214 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). = Glafuri = Откосы (Vopsea calitatesuperioară, lavabilă tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cubeneficiarul) | m2 | 0,700 |
|  | **Capitol 8.2** | **TOTAL BIROUL № 8.1 - Pereți.** |  |  |
|  | **Capitol 8.3** | **BIROUL № 8.1 - Tavan** |  |  |
| 1.1.215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 11,900 |
| 1.1.216 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 11,900 |
| 1.1.217 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатуркапотолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручнымприготовлением раствора). | m2 | 11,900 |
| 1.1.218 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 11,900 |
| 1.1.219 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | 11,900 |
| 1.1.220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 11,900 |
| 1.1.221 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для | m2 | 11,900 |

Pagina 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внутренних работ "Штрох" по колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм). |  |  |
| 1.1.222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 11,900 |
| 1.1.223 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11,900 |
|  | **Capitol 8.3** | **TOTAL BIROUL № 8.1 - Tavan** |  |  |
|  | **Capitol 9.1** | **BIROUL № 8.2 - Pardosele, inclusiv antreul între 8.1 și 8.2** |  |  |
| 1.1.224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутреннихповерхностей Полов ). | m2 | 20,000 |
| 1.1.225 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамическойплитки на клею, площадью: равной или до 16 м2). Calitate superioară gr.1 ,dimensiuni 60\*60cm , producător european. Modelul și culoarea se va coordona cubeneficiarul | m2 | 20,000 |
| 1.1.226 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейныеэлементы из керамических плит ( плинтусы ) на клею). | m | 21,300 |
|  | **Capitol 9.1** | **TOTAL BIROUL № 8.2 - Pardosele, inclusiv antreul între 8.1 și 8.2** |  |  |
|  | **Capitol 9.2** | **BIROUL № 8.2 - Pereți, inclusiv antreul între 8.1 și 8.2** |  |  |
| 1.1.227 | CD72B | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplăcu placaj de PGC înntr-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m(Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарномметаллическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон сизоляцией, высотой до 4 м ). | m2 | 9,920 |
| 1.1.228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 52,500 |
| 1.1.229 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protecția muchiilor la pereți și inclusiv latavane (se exclude resursa - Șuruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 33,150 |
| 1.1.230 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj ( Установка маяков) | m | 33,000 |
| 1.1.231 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухойгипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 32,600 |
| 1.1.232 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 32,600 |
| 1.1.233 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 52,500 |
| 1.1.234 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм). | m2 | 52,500 |
| 1.1.235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 52,500 |
| 1.1.236 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по стенам толщиной 0,5 мм). | m2 | 52,500 |
| 1.1.237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 52,500 |
| 1.1.238 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 52,500 |
| 1.1.239 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre și uși plane ( выравнивание поверхностей (однослойнаяштукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских ). | m2 | 0,700 |
| 1.1.240 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 0,700 |
| 1.1.241 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 0,700 |
| 1.1.242 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele Glafurilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin"на поверхность Откоса, толщиной 1,0 мм). | m2 | 0,700 |
| 1.1.243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка внутреннихповерхностей откосов ). | m2 | 0,700 |

Pagina 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.244 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele Glafurilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по откосам толщиной 0,5 мм). | m2 | 0,700 |
| 1.1.245 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor (Грунтовка внутреннихповерхностей откосов ). | m2 | 0,700 |
| 1.1.246 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). = Glafuri = Откосы (Vopsea calitatesuperioară, lavabilă tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cubeneficiarul) | m2 | 0,700 |
|  | **Capitol 9.2** | **TOTAL BIROUL № 8.2 - Pereți, inclusiv antreul între 8.1 și 8.2** |  |  |
|  | **Capitol 9.3** | **BIROUL № 8.2 - Tavan, inclusiv antreul între 8.1 și 8.2** |  |  |
| 1.1.247 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 24,000 |
| 1.1.248 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 24,000 |
| 1.1.249 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатуркапотолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручнымприготовлением раствора). | m2 | 24,000 |
| 1.1.250 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 24,000 |
| 1.1.251 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | 24,000 |
| 1.1.252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 24,000 |
| 1.1.253 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки длявнутренних работ "Штрох" по колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм). | m2 | 24,000 |
| 1.1.254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 24,000 |
| 1.1.255 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 24,000 |
|  | **Capitol 9.3** | **TOTAL BIROUL № 8.2 - Tavan, inclusiv antreul între 8.1 și 8.2** |  |  |
|  | **Capitol 10** | **WC și Bucătăria = Tavane și Pereți** |  |  |
| 1.1.256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților și tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков и стен ). | m2 | 63,600 |
| 1.1.257 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 63,600 |
|  | **Capitol 10** | **TOTAL WC și Bucătăria = Tavane și Pereți** |  |  |
|  | **Capitol 11.1** | **Coridor - Tavan** |  |  |
| 1.1.258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей потолков ). | m2 | 77,500 |
| 1.1.259 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 77,500 |
|  | **Capitol 11.1** | **TOTAL Coridor - Tavan** |  |  |
|  | **Capitol 11.2** | **Coridor - Pereți.** |  |  |
| 1.1.260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 122,000 |
| 1.1.261 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 122,000 |
|  | **Capitol 11.2** | **TOTAL Coridor - Pereți.** |  |  |
|  | **Capitol 12.1** | **Cabinetul pe scară - întrarea din Biroul №5 - Pardosele.** |  |  |

Pagina 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.262 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейныеэлементы из керамических плит ( плинтусы ) на клею). | m | 3,800 |
|  | **Capitol 12.1** | **TOTAL Birou pe scară - întrarea din Biroul №5 - Pardosele.** |  |  |
|  | **Capitol 12.2** | **Cabinetul pe scară - întrarea din Biroul №5 - Pereți** |  |  |
| 1.1.263 | CD72B | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplăcu placaj de PGC înntr-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m(Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарномметаллическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон сизоляцией, высотой до 4 м ). | m2 | 6,450 |
| 1.1.264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 23,320 |
| 1.1.265 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protecția muchiilor la pereți și inclusiv latavane (se exclude resursa - Șuruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 12,000 |
| 1.1.266 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 12,900 |
| 1.1.267 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм). | m2 | 12,900 |
| 1.1.268 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 12,900 |
| 1.1.269 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по стенам толщиной 0,5 мм). | m2 | 12,900 |
| 1.1.270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностейстен ). | m2 | 23,320 |
| 1.1.271 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). (Vopsea calitate superioară, lavabilătip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 23,320 |
| 1.1.272 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre și uși plane ( выравнивание поверхностей (однослойнаяштукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских ). | m2 | 0,950 |
| 1.1.273 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Установка сетки) | m2 | 0,950 |
| 1.1.274 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Стекловолокномалярное, Премиум, 60 гр) | m2 | 0,950 |
| 1.1.275 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele Glafurilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin"на поверхность Откоса, толщиной 1,0 мм). | m2 | 0,950 |
| 1.1.276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка внутреннихповерхностей откосов ). | m2 | 0,950 |
| 1.1.277 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Ștroh" grosime 0,5 mm pesuprafetele Glafurilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ"Штрох" по откосам толщиной 0,5 мм). | m2 | 0,950 |
| 1.1.278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка внутреннихповерхностей откосов ). | m2 | 0,950 |
| 1.1.279 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаполимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующейотделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). = Glafuri = Откосы (Vopsea calitatesuperioară, lavabilă tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cubeneficiarul) | m2 | 0,950 |
|  | **Capitol 12.2** | **TOTAL Birou pe scară - întrarea din Biroul №5 - Pereți** |  |  |
|  | **Capitol 13.** | **Lucrări tehnico-sanitare.** |  |  |
| 1.1.280 | RpIB11B | Demontari radiator pentru a face lucrările necesare | buc | 9,000 |
| 1.1.281 | IB05A | Montarea radiator existent | buc | 6,000 |
| 1.1.282 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800mm\*300mm | buc | 3,000 |
|  | **Capitol 13.** | **TOTAL Lucrări tehnico-sanitare.** |  |  |
|  | **Capitol 14** | **Tîmplărie.** |  |  |
| 1.1.283 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cuinaltimi pina la 35 m.( Modelul se va coordona cu beneficiarul) = biroul 8.1 și 8.2 | m2 | 3,690 |
| 1.1.284 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușă PVC cu | m2 | 1,845 |

Pagina 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sticlă pînă jos) = Modelul se va coordona cu beneficiarul, (La biroul 1) |  |  |
| 1.1.285 | RpCO56A | Demontari: timplarie din MDF (usi) de la biroul 8 | m2 | 1,845 |
| 1.1.286 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cuinaltimi pina la 35 m (Existentă) la bir.4 instalarea | m2 | 1,845 |
|  | **Capitol 14** | **TOTAL Tîmplărie.** |  |  |

|  |
| --- |
| **Obiectul: Lucrări de reparații curente, mun.Chișinău, str.Cuza Vodă 1/5** |
| **CAPITOL: Lucrări electrice.** |
| **Nr.** | **Simbol normesi Cod resurse** | **Denumire lucrari** | **U.M.** | **Volum** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.2.1 | 10-06-037-13 | Montarea doze pentru prize, întrerupătoare D65mm\*H40mm / Установкаподрозетников | 100 buc | 1,340 |
| 1.2.2 | Preț de piață | Doza aparat D65mm\*H40mm | buc | 134,000 |
| 1.2.3 | 08-03-591-2 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, lainstalatie inchisa. | 100 buc | 0,020 |
| 1.2.4 | Preț de piață | Întrerupător cu o clapă | buc | 2,000 |
| 1.2.5 | 08-03-591-5 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, lainstalatie inchisa. | 100 buc | 0,080 |
| 1.2.6 | Preț de piață | Întrerupător cu două clape | buc | 8,000 |
| 1.2.7 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,240 |
| 1.2.8 | Preț de piață | Priză de date RJ-45 + RJ11 dublă inter. 10A IP20 | buc | 21,000 |
| 1.2.9 | Preț de piață | Priză 220 | buc | 85,000 |
| 1.2.10 | Preț de piață | Priză 220 GRI | buc | 18,000 |
| 1.2.11 | Preț de piață | Rama 2P albă | buc | 12,000 |
| 1.2.12 | Preț de piață | Rama 2P GRI | buc | 3,000 |
| 1.2.13 | Preț de piață | Rama 3P albă | buc | 13,000 |
| 1.2.14 | Preț de piață | Rama 4P albă | buc | 12,000 |
| 1.2.15 | 08-03-594-3 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat LED 48W 6000-6500 | 100 buc | 0,420 |
| 1.2.16 | Preț de piață | Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600\*600 IP20 inclusiv rama de montare exterior | buc | 42,000 |
| 1.2.17 | 08-03-594-1 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pepivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,020 |
| 1.2.18 | Preț de piață | Panel LED exterior 30W 4000K 600\*300\*45mm IP20 | buc | 2,000 |
| 1.2.19 | 10-08-003-09 | Montarea sensorilor de mișcare | buc | 2,000 |
| 1.2.20 | Preț de piață | Senzor de mișcare Horoz HL 480 360° 1000 W 8 220 - 240 V IP20 | buc | 2,000 |
| 1.2.21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 5,350 |
| 1.2.22 | Preț de piață | Cablu electric VVGng-LS 3\*1,5 | m | 140,000 |
| 1.2.23 | Preț de piață | Cablu electric VVGng-LS 3\*2,5 | m | 175,000 |
| 1.2.24 | Preț de piață | Cablu UTP 4\*2 | m | 220,000 |
| 1.2.25 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,500 |
| 1.2.26 |  | Tub gofrat diam 16mm | m | 350,000 |

Raport generat cu programul Devizonline,

Pagina 14