**Anexa A**

**La cererea #38**

**la Termenii si Condițiile de Livrare**

**Detalii specifice și standarde tehnice**

**Lotul nr. 1 Autoclav 22-50L cu vacuum, clasa B**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumire produs** | **Specificații (minime obligatorii) solicitate** | **Specificații tehnice oferite** |
| 1. | Autoclav 22-50L cu vacuum, clasa B | **Descriere** | Sterilizatoare cu aburi care utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale. Construcția interioară din oțel inoxidabil |  |
| **Parametru** | **Specificaţia** |  |
| Clasa autoclavului | clasa B |  |
| Construcția interioară | camera de sterilizare din oțel inox |  |
| Exterior | metalic galvanizat sau oțel inox |  |
| Securitate la supraîncălzire | da |  |
| Securitate la suprapresiune | da |  |
| Alarme | Acustică, vizuală |  |
| Durata sterilizării reglabilă | da |  |
| Control | microprocesor |  |
| Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă  | da |  |
| Ușa rămâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare | da |  |
| Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit | da |  |
| Imprimantă | da |  |
| Afișaj | alfanumeric |  |
| Sistem de uscare | da |  |
| Facilități de setare | timp |  |
| temperatura |  |
| eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor |  |
| Volum interior | 22 - 50 L |  |
| Precizie timp de sterilizare | 1 min |  |
| Rafturi  | da, min. 3 tavi |  |
| Regimuri de sterilizare | minim 4 regimuri |  |
|  |  | Temperatura de sterilizare | 121℃, 134℃ |  |
| Gama de temperatură | 105 - 134 grade C |  |
| Cicluri preprogramate  | sterilizare, uscare |  |
| Înregistrator date  | da |  |
| Tip date | data |  |
| timp |  |
| temperatura |  |
| presiune |  |
| Capacitatea rezervorului de apă | min. 4 l |  |
| Alimentare | 220V, 50 Hz |  |
| *Garanția*  | Min. 12 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |
| *CERTIFICĂRI* | Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |

**Lotul nr.2 Aparat de sigilat pachete cu instrumente pentru sterilizare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumire produs** | **Specificații (minime obligatorii) solicitate** | **Specificații tehnice oferite** |
| 1. | Aparat de sigilat pachete cu instrumente pentru sterilizare | **Descriere** | Sigilator de pachete pentru sterilizare a instrumentelor medicale în autoclav.Cuțitul de tăiat pungi este bazat pe lame de bisturiu, sa fie foarte ușor de schimbat de către utilizator. |  |
| **Parametru** | **Specificaţia** |  |
| Alimentarea | 220 -230 V, 50/60 Hz |  |
| Puterea maxima consumata | 320 - 400W |  |
| Lățimea de sigilare | 10 -15 mm |  |
| Dimensiunile | 170 x 400 x 460 Înălțimea x Lungimea x Lățimea |  |
| Buton de pornire si oprire | da |  |
| Lățimea maxima a pachetului pentru sigilare | 250mm |  |
| *Garanția*  | Min. 12 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |
| *CERTIFICĂRI* | Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |

**Lotul nr.3 Fotoliu ginecologic (mecanic)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumire produs** | **Specificații (minime obligatorii) solicitate** | **Specificații tehnice oferite** |
| **1.** | **Fotoliu ginecologic (mecanic)**https://i.simpalsmedia.com/marketplace/products/original/90ebcd1e3d44b64163dfd6838d3f069b.jpg | **Descriere** |  |  |
| **Parametru** | **Specificaţia** |  |
| Fotoliu cu reglarea spatar, picioare, cotier | Da |  |
| Suport pentru picioare, treaptă | Da |  |
| Carcasă din otel vopsit  | Da |  |
| Carcasă electrostatic | Da |  |
| Spatarul cu reglare  | Da, în minim 3 poziții |  |
| Suporturile pentru picioare  | Da, cu reglare în diferite poziții |  |
| Bol din oțel inoxidabil | Da |  |
| Stand pentru perfuzie | Da |  |
| Înălțimea reglabilă: | 50 -100 cm |  |
| Greutatea suportată pentru pacient | ≥ 200 kg |  |
| **Culoare** | Acvamarin, se acceptă și culoarea albăsau cafeniu închis |  |
| *Garanția*  | Min. 24 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |
| *CERTIFICĂRI* | Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |

**Lotul nr.4 Fotoliu pentru recoltarea sîngelui**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Fotoliu pentru recoltarea sîngelui****C:\Users\HOME\Desktop\fotoliu ginecologic.JPG** | **Descriere** |  |  |
| **Parametru** | **Specificaţia** |  |
| Acționat mecanic: | Da |  |
| Secțiuni ≥ 3 reglabile: | Da |  |
| Reglarea spatar picioare în poziție orizontală | Da |  |
| Suport/pernuță pentru cap | Da |  |
| Greutate suportată:  | ≥ 200 kg |  |
| **Culoare** | Acvamarin, se acceptă și culoarea albăsau cafeniu închis |  |
| *Garanția*  | Min. 24 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |
| *CERTIFICĂRI* | Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |

**Lotul nr.5 Cusetă medicală cu reglare mecanică**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Cusetă medicală cu reglare mecanică** C:\Users\HOME\Desktop\Снимок.JPG | **Descriere** | **Cusetă pentru examinare medicală cu reglare mecanică** |  |
| **Parametru** | **Specificaţia** |  |
| Tetiera montată pe un cadru metalic cu un strat de polimer | Da |  |
| Poziția tetierei reglabilă  | în intervalul 15°- 45° |  |
| Dimensiunile cușetei: | * Lungime totală: min 200 cm

• Lățime: min 65 cm• Înălțime: min 57 cm• Inclinarea spătarului: 0° 60° |  |
| **Culoare** | Acvamarin, se acceptă și culoarea albăsau cafeniu închis |  |
| *Garanția*  | Min. 24 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |
| *CERTIFICĂRI* | Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |

**Lotul nr.6 Dulap medical**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumire produs** | **Specificații (minime obligatorii) solicitate** | **Specificații tehnice oferite** |
| 1. | Dulap medical**\\192.168.1.2\Departamentul Procurari si Logistica\2023\PROCEDURI ACHIZITIE\CERERI\#34-CARITAS din 26.06.2023_Echipament med\dulap medical.jpg** | **Descriere** | **Dulap medical metalic cu 2 uși pentru depozitarea medicamentelor** |  |
| **Parametru** | **Specificaţia** |  |
| Înălțime - 1655 mmAdâncime - 320 mmLatime - 700 mmMaterial - otel acoperit cu polimer, SticlaÎmpărțit în două compartimente independentePartea de sus - este dotata cu două regimente și uși din sticlă.Partea de jos este dotata cu usi metalice și doua rafturi completat cu încuietori cu cheie (încuietoarea se stabilește doar pe ușile metalice) |  |
| **Culoare** | Conform imaginei |  |
| *Garanția*  | Min. 24 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |
| *CERTIFICĂRI* | Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |

**Lotul nr.7 Masă pentru instrumente medicale**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Masă pentru instrumente medicale\\192.168.1.2\Departamentul Procurari si Logistica\2023\PROCEDURI ACHIZITIE\CERERI\#34-CARITAS din 26.06.2023_Echipament med\masuta-pentru-manipulari.jpg | **Descriere** | **Masă din metal mobilă, destinată pentru amplasarea instrumentelor, medicamentelor și ustensilelor** |  |
| **Parametru** | **Specificaţia** |  |
| Carcasă - din oțel cu acoperire pulbere, rezistentă la dizinfectarea chimicăRoțile - din plastic și cauciuc, cu posibilitatea fixării pe locFuncționalitate - sertare din oțel inoxidabil și polițe din oțel inoxidabil lustruit-oglindă |  |
| **Culoare** | Conform imaginei |  |
| *Garanția*  | Min. 24 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |
| *CERTIFICĂRI* | Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |

**Lotul nr.8 Scaun rotativ, reglabil**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Scaun rotativ, reglabil\\192.168.1.2\Departamentul Procurari si Logistica\2023\PROCEDURI ACHIZITIE\CERERI\#34-CARITAS din 26.06.2023_Echipament med\scaun-rotativ-ds-2000-rllg.jpg | **Descriere** | **Scaun rotativ pentru medic cu sau fară spetează** |  |
| **Parametru** | **Specificaţia** |  |
| Scaun rotativ fară spetează | Da |  |
| Acoperit cu imitație din piele de culoare acvamarin  | Da |  |
| Înălțime reglabilă de la 53-68 cm | Da |  |
| **Culoare** | Acvamarin, se acceptă și culoarea albă, negrusau cafeniu închis |  |
| *Garanția*  | Min. 24 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |
| *CERTIFICĂRI* | Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |

**Lotul nr.9 Stativ pentru infuzii**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Stativ pentru infuzii | **Descriere** | **Stativ pentru infuzii**  |  |
| **Parametru** | **Specificaţia** |  |
| Stativ pentru infuzii cu reglarea înălțimii, mobilSe acceptă stativ cu sau fară roți |  |
| **Culoare** | alb |  |
| *Garanția*  | Min. 24 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |

**Lotul nr.10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumire produs** | **Specificații (minime obligatorii) solicitate** | **Specificații tehnice oferite** |
| **1.** | **Tonometru mecanic** | **Specificaţia** |  |
| Tonometru mecanic pentru măsurarea tensiunei arterialeCaracteristtic necesare- Manometru metalic- Manseta pentru adulti, diametru 22 - 42 cm- Stetoscop inclus- Supapa metalica- Dimensiuni marcate si inel metalic pentru fixare- Husă pentru păstrare și transportDeclarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |
| **2.** | **Stetofonendoscop** | Stetofonendoscop (rapport) destinat pentru ascultarea terapeutică profesională a organelor interne pentru prezența zgomotului. Poate fi utilizat atât în examinarea adulților, cât și în examinarea copiilorDeclarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |
| **3.** | **Termometru pentru frigider** | Termometru pentru frigider (-30/+30°C)Clasa de protecție: ≥ IP 66P.S. Solicităm certificat de calitate dar nu specificăm de care |  |
| **4.** | **Higrometru Psihrometric** | Higrometru Psihrometric utilizat pentru măsurarea umidității relative a aerului și a temperaturii în depozite, în încaperi cu medicamente, etcLichid termometric - toluen.0-25 gradeCertificat de calitate |  |

**Lotul nr.11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Seturi de oglinzi ginecologice (set)** | Setul include oglinda, mănuși, șervețel, citoperiuțăDeclarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |
| **2.** | **Seturi de oglinzi ginecologice (set)** | Setul include oglinda, mănuși, șervețelDeclarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |
| **3.** | **Pense pentru frotiu ginecologice** | Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |
| **4.** | **Lame pentru microscop (frotiu ginecologic)** | Mărime – 76 x 26 mm, standardDeclarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |
| *Garanția*  | Min. 12 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |

Furnizor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Adresa Furnizorului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Tel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Semnătura autorizată: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Numele si funcția semnatarului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_