*Anexa A*

*la Termenii si Condițiile de Livrare # 19-CARITAS din 28.03.2023*

**Detalii specifice și standarde tehnice**

 **Lotul nr. 1 Autoclav 26-40L cu vacuum, clasa B**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumire produs** | **Specificații (minime obligatorii) solicitate** | **Specificații tehnice oferite** |
|  | Autoclav 26-40L cu vacuum, clasa B**COD - 270120** | **Descriere** | Sterilizatoare cu aburi care utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale. Construcția interioară din oțel inoxidabil |  |
| **Parametru** | **Specificaţia** |  |
| **Clasa autoclavului** | clasa B |  |
| **Construcția interioară** | camera de sterilizare din oțel inox |  |
| **Exterior** | metalic galvanizat sau oțel inox |  |
| **Securitate la supraîncălzire** | da |  |
| **Securitate la suprapresiune** | da |  |
| **Alarme** | acustică vizuală |  |
| **Durata sterilizării reglabilă** | da |  |
| **Control** | microprocesor |  |
| **Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă**  | da |  |
| **Ușa rămâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare** | da |  |
| **Suprafața exterioara**  | să nu se încălzească |  |
| **Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit** | da |  |
| **Imprimantă** | da |  |
| **Afișaj****Ciclu de sterilizare** | alfanumeric |  |
| ciclu de presiune pozitivă |  |
| **Ciclu de vacuum** | da |  |
| **Pre şi post vacuum** | selectabil |  |
| **Sistem de uscare** | da |  |
| **Facilități de setare** | timp |  |
| temperatura |  |
| eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor |  |
| răcire rapidă |  |
| **Volum interior** | 26 - 40 L |  |
| **Precizie timp de sterilizare** | 1 min |  |
| **Rafturi**  | da, min. 4 tavi |  |
| **Regimuri de sterilizare** | minim 4 regimuri |  |
|  |  | **Temperatura de sterilizare** | 121℃, 134℃ |  |
| **Gama de temperatură** | 105 - 134 grade C |  |
| **Cicluri preprogramate**  | sterilizare, uscare |  |
| **Înregistrator date**  | da |  |
| **Tip date** | data |  |
| timp |  |
| temperatura |  |
| presiune |  |
| **Capacitatea rezervorului de apă** | min. 4 l |  |
| **Alimentare** | 220V, 50 Hz |  |
| *Garanția*  | Min. 12 luni Prezența certificatului de garanție obligatorie |  |
| *CERTIFICĂRI* | Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE |  |
| *ETICHETA/MANUAL DE UTILIZARE* | 1. ETICHETA se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale” Secțiunea a 7-a. „Informații furnizate de producător” și anume pct. 48.2. INSTRUCȚIUNEA DE UTILZARE - se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale” Secțiunea a 7-a. „Informații furnizate de producător” și anume pct. 51. |  |

 Furnizor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Adresa Furnizorului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Tel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Semnătura autorizată: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Numele si funcția semnatarului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ş.