**Anexa A**

**la Termenii si Condițiile de Livrare**

**Detalii specifice și standarde tehnice**

**Lotul nr.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№. d/o** | **Denumirea** | **Specificaţii Cumpărător** | **Specificaţii Furnizor** |
| 1. | Mașina multifuncțională pentru fabricarea înghețatei  Frizer - Pasteurizare | **Mașina multifuncțională Frizer - Pasteurizare pentru înghețată și cremă, completată cu inverter**  Capacitatea de producție înghețată per oră: min 60 litri  Capacitatea de producție per ciclu: min 10 lit  Capacitate cilindru de pasteurizare și răcire: min 15 litri  Control electronic cu afisaj digital al programelor si temperaturilor  Programe obligatorii:   * Mixare * Congelare * Pasteurizare * Păstrare (maturarea)   Program flexibil care permite personalizarea rețetelor  Cu viteză reglabilă și control al densității  Material: inox Agent de răcire adițional: apă  Mobilă  Termen de garanție: min 24 luni  Producător: Uniunea Europeană |  |

**Lotul nr.2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№. d/o** | **Denumirea** | **Specificaţii Cumpărător** | **Specificaţii Furnizor** |
| 1. | Dulap (frigider) cu congelare șoc pentru înghețată | **Dulap (congelator) cu congelare șoc pentru înghețată**  Număr rafturi: min 5  Programe obligatorii:   * Răcire * Congelare * Dezghețare * Depozitare   Temperatura de lucru: +10:-350C  Material: inox  Picioare din oțel inoxidabil reglabile  Termen de garanție: min 12 luni  Producător: Uniunea Europeană |  |

**Lotul nr.3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№. d/o** | **Denumirea** | **Specificaţii Cumpărător** | **Specificaţii Furnizor** |
| 1. | Congelator pentru păstrarea înghețatei | **Congelator pentru păstrarea înghețatei**  Număr rafturi: min 5 din otel inoxidabil pentru containere  Capacitatea: min 900 litri  Clasa de energie: D  Evaporarea apei din condesare  Material: inox  Picioare din oțel inoxidabil reglabile  Ușa cu închidere automată  Termen de garanție: min 12 luni  Producător: Uniunea Europeană |  |

**Lotul nr.4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№. d/o** | **Denumirea** | **Specificaţii Cumpărător** | **Specificaţii Furnizor** |
| 1. | Dozator pentru înghețată (în pahare sau alt recipient) | **Dozator pentru înghețată (pahare)**  Tip: pentru lucru pe masă (desktop machine)  Puterea: min 230W  Capacitatea rezervorului: min 15 litri  Capacitatea pentru una dozarepe min: 5-1000 ml  Posibilitatea de a lucra cu produse de diferite consistențe (lichide, semilichide, moi, cremoase, etc)  Material: plastic/ inox  Termen de garanție: min 12 luni |  |

**Notă: Oferta dumneavostră va acoperi toate cheltuielile privind livrarea, instalare și instruirea personalului.**

Furnizor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa Furnizorului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura autorizată: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele si funcția semnatarului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ş.