**Anexa A**

**la Termenii si Condițiile de Livrare**

**Detalii specifice și standarde tehnice**

**Lotul nr.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№. d/o** | **Denumirea** | **Specificaţii Cumpărător** | **Specificaţii Furnizor** |
| 1. | Mașina multifuncțională pentru fabricarea înghețateiFrizer - Pasteurizare | **Mașina multifuncțională Frizer - Pasteurizare pentru înghețată și cremă, completată cu inverter**Capacitatea de producție înghețată per oră: min 60 litriCapacitatea de producție per ciclu: min 10 litCapacitate cilindru de pasteurizare și răcire: min 15 litriControl electronic cu afisaj digital al programelor si temperaturilorPrograme obligatorii:* Mixare
* Congelare
* Pasteurizare
* Păstrare (maturarea)

Program flexibil care permite personalizarea rețetelorCu viteză reglabilă și control al densitățiiMaterial: inoxAgent de răcire adițional: apăMobilăTermen de garanție: min 24 luniProducător: Uniunea Europeană |  |

**Lotul nr.2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№. d/o** | **Denumirea** | **Specificaţii Cumpărător** | **Specificaţii Furnizor** |
| 1. | Dulap (frigider) cu congelare șoc pentru înghețată | **Dulap (congelator) cu congelare șoc pentru înghețată**Număr rafturi: min 5Programe obligatorii:* Răcire
* Congelare
* Dezghețare
* Depozitare

Temperatura de lucru: +10:-350CMaterial: inoxPicioare din oțel inoxidabil reglabileTermen de garanție: min 12 luniProducător: Uniunea Europeană |  |

**Lotul nr.3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№. d/o** | **Denumirea** | **Specificaţii Cumpărător** | **Specificaţii Furnizor** |
| 1. | Congelator pentru păstrarea înghețatei | **Congelator pentru păstrarea înghețatei** Număr rafturi: min 5 din otel inoxidabil pentru containereCapacitatea: min 900 litriClasa de energie: DEvaporarea apei din condesareMaterial: inoxPicioare din oțel inoxidabil reglabileUșa cu închidere automatăTermen de garanție: min 12 luniProducător: Uniunea Europeană |  |

**Lotul nr.4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№. d/o** | **Denumirea** | **Specificaţii Cumpărător** | **Specificaţii Furnizor** |
| 1. | Dozator pentru înghețată (în pahare sau alt recipient) | **Dozator pentru înghețată (pahare)**Tip: pentru lucru pe masă (desktop machine)Puterea: min 230WCapacitatea rezervorului: min 15 litriCapacitatea pentru una dozarepe min: 5-1000 ml Posibilitatea de a lucra cu produse de diferite consistențe (lichide, semilichide, moi, cremoase, etc)Material: plastic/ inoxTermen de garanție: min 12 luni |  |

**Notă: Oferta dumneavostră va acoperi toate cheltuielile privind livrarea, instalare și instruirea personalului.**

 Furnizor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Adresa Furnizorului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Semnătura autorizată: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Numele si funcția semnatarului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ş.