**Anexa A**

**la Termenii si Condițiile de Livrare**

**Detalii specifice și standarde tehnice**

**Lotul nr.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№. d/o** | **Denumirea** | **Specificaţii Cumpărător** | **Specificaţii Furnizor** |
| 1. | Congelator pentru păstrarea înghețatei | **Congelator pentru păstrarea înghețatei**  Material: inox  Picioare reglabile din oțel inoxidabil  Ușa cu închidere automată  Rafturi:   * min 5 din otel inoxidabil * reglabile * mărimi 800x600mm destinate pentru înghețată/patiserie   Capacitatea: min 900 litri  Temperatura de congelare: min -210C, max -250C  Capacitatea de răcire: nu mai puțin de 1000W  Puterea de consum: min 1400W  Posibilitatea de lucru în condiții de temperaturi (de la +400C) și umiditate înaltă (de la 80%)  Tip dezghețare: automată cu gaz fierbinte  Evaporarea apei din condensare: automat  Termen de garanție: min 12 luni  Producător: Uniunea Europeană |  |

**Notă: Oferta dumneavostră va acoperi toate cheltuielile privind livrarea, instalare și instruirea personalului.**

Furnizor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa Furnizorului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura autorizată: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele si funcția semnatarului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ş.