*Anexa nr.1*

*la cererea #29 din 25.05.2023*

**Beneficiar: A.O. „Inițiativa Pozitivă”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instalație de panouri foto-voltaice cu acoperiș inclinat** | | | | | | |
| **Adresa: or. Anenii Noi.** Beriozchi, str. Păcii 94 - Beneficiarul este Persoana juridică  - Locul de montaj al panourilor: acoperiș, 2 spații disponibile: țiglă metalica -unghi 25 în 2 ape si ardezie (sifer)/casa  - Tipul rețelei existente - 220V si 380V  - Puterea contractată cu operatorul de rețea - 60 KW | | | | | | |
| **Puterea minimă** | | **8** | **kW** | | | |
| **Distanța aproximativă** | | **50** | **km** | | | |
| **Faza:** | | **380** | **V** | | | |
| **Nr.** | **Descriere** | **Putere (W)** | **Unitate de măsura** | **Cantitatea** | **Preț unitar** | **Total** |
| **1** | **Invertor On-Grid** |  | un. | 1 |  |  |
| **2** | **Panouri solare** |  | un. | 16 |  |  |
| **3** | **Manopera:** |  | un. | 1 |  |  |
|  | Servicii de proiectare a instalație foto-voltaice |  | un. | 1 |  |  |
|  | Sisteme de fixare kw (după necesitate) |  | un. |  |  |  |
|  | Materiale auxiliare (Contor, conectori sisteme foto-voltaice, țeavă gofrata metalica, panou de distribuție, cablu solar, automate, etc.) |  | un. | 1 |  |  |
|  | Servicii de montare sistemului foto-voltaic (conform cerințelor) |  | serv. |  |  |  |
|  | Darea în exploatare către furnizorul de energie electrica |  | serv. | 1 |  |  |
| **TOTAL inclusiv TVA** | | | | | |  |