**Anexa A**

**la Termenii si Condițiile de Livrare**

**Detalii specifice și standarde tehnice**

**Lotul nr.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№. d/o** | **Denumirea** | **Specificaţii Cumpărător** | **Specificaţii Furnizor** |
| 1. | Congelator pentru păstrarea înghețatei | **Congelator pentru păstrarea înghețatei** Material: inoxPicioare reglabile din oțel inoxidabil Ușa cu închidere automatăRafturi: * min 5 din otel inoxidabil
* reglabile
* mărimi 800x600mm destinate pentru înghețată/patiserie

Capacitatea: min 900 litriTemperatura de congelare: min -210C, max -250CCapacitatea de răcire: nu mai puțin de 1000WPuterea de consum: min 1400WPosibilitatea de lucru în condiții de temperaturi (de la +400C) și umiditate înaltă (de la 80%)Tip dezghețare: automată cu gaz fierbinteEvaporarea apei din condensare: automatTermen de garanție: min 12 luniProducător: Uniunea Europeană |  |

**Notă: Oferta dumneavostră va acoperi toate cheltuielile privind livrarea, instalare și instruirea personalului.**

 Furnizor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Adresa Furnizorului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Semnătura autorizată: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Numele si funcția semnatarului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ş.